|  |  |
| --- | --- |
|  | IN.VA. SpA |
|  |  |

**Modello di Richiesta di Avvio**

**della Procedura di Gara**

**per Servizi e Forniture**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Classificazione Documento*** | **PR** -PRIVATO |

Il documento contiene dati accessibili a una ristretta cerchia di persone, sia interna che esterna all’azienda, ed è diffuso in maniera controllata, a seguito di espressa autorizzazione ottenuta da parte del responsabile della classificazione.

È indispensabile pertanto adottare ogni precauzione necessaria ad impedire la divulgazione delle informazioni a soggetti non autorizzati e a garantire il trattamento delle stesse conformemente a quanto previsto dalle direttive in materia di sicurezza e privacy.

*Le sezioni contraddistinte dal simbolo (\*) sono obbligatorie:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ente Committente (\*)*** | COMUNE DI VALTOURNENCHE |
| ***Oggetto della Gara (\*)*** | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2023/2024 E 2024/2025. |
| ***Determina Conferimento Incarico e/o Determina a Contrarre (\*)*** | DETERMINAZIONE n° …. del …..*Indicare i riferimenti della Determina con la quale L’Ente Committente conferisce l’incarico a IN.VA. S.p.A.- Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture per l’espletamento della gara* |
| ***Impegno di Spesa (\*)*** | DETERMINAZIONE n° …. del …..*Riferimento all’atto di impegno e importo stanziato dall’Ente Committente per eventuali spese sostenute per la gestione della gara, quali pubblicazioni e/o compensi per commissari* |
| ***Forma contrattuale*** | CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA |
| ***Oneri e Spese Contratto in Forma Pubblica Amministrativa*** | **“LOTTO A - "FRAZ. BASSE” VALTOURNENCHE** APPALTO TRIENNALE:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 2.193,90.
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 901,00.

APPALTO RINNOVO:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 1.699,71
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 965,00.

**“LOTTO B - "FRAZ. ALTE” VALTOURNENCHE** APPALTO TRIENNALE:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 2.193,90.
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 901,00.

APPALTO RINNOVO:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 1.699,71
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 965,00.

**“LOTTO C - "CIELO ALTO” BREUIL-CERVINIA** APPALTO TRIENNALE:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 1.522,71
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 901,00.

APPALTO RINNOVO:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 1.207,71.
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 965,00.

**“LOTTO D - "CENTRO” BREUIL-CERVINIA** APPALTO TRIENNALE:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 1.432,71.
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 901,00.

APPALTO RINNOVO:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 1147,71.
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 965,00.

**“LOTTO E - "GIOMEIN” BREUIL-CERVINIA** APPALTO TRIENNALE:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 1.522,71.
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 901,00.

APPALTO RINNOVO:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 1.207,71.
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 965,00.

**“LOTTO F - "PIAZZALI” BREUIL-CERVINIA** APPALTO TRIENNALE:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 1.117,71.
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 901,00.

APPALTO RINNOVO:* DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO € 832,90.
* SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI € 965,00.

*Eventuali criteri per il calcolo dei relativi oneri e spese* |
| ***Numero Intervento Cui*** | *Riferimento programmazione biennale* |
| ***Nr. Lotti e Descrizione*** | “LOTTO A - "FRAZ. BASSE” VALTOURNENCHE “LOTTO B - "FRAZ. ALTE” VALTOURNENCHE “LOTTO C - "CIELO ALTO” BREUIL-CERVINIA “LOTTO D - "CENTRO” BREUIL-CERVINIA “LOTTO E - "GIOMEIN” BREUIL-CERVINIA “LOTTO F - "PIAZZALI” BREUIL-CERVINIA  |
| ***Cup*** | NON PRESENTE*Inserire solo se presente* |
| ***Cig (\*)*** | “LOTTO A - "FRAZ. BASSE” VALTOURNENCHE CIG ……………………… “LOTTO B - "FRAZ. ALTE” VALTOURNENCHE CIG ……………………… “LOTTO C - "CIELO ALTO” BREUIL-CERVINIA CIG ……………………… “LOTTO D - "CENTRO” BREUIL-CERVINIA CIG ……………………… “LOTTO E - "GIOMEIN” BREUIL-CERVINIA CIG ……………………… “LOTTO F - "PIAZZALI” BREUIL-CERVINIA CIG ………………………  *Da indicare sempre e da perfezionare solo successivamente. Se presenti più Lotti indicare tutti i CIG.* ***Si ricorda che l’ANAC provvede d’ufficio, trascorsi i 90 giorni dalla sua acquisizione, all’annullamento del CIG non perfezionato.*** |
| ***CPV (\*)*** | 90620000-9 SERVIZI DI SGOMBERO NEVE*CPV indicato in fase di acquisizione del CIG* |
| ***Identificativo Gara ANAC*** | 7759486 |
|  |
| ***Responsabile Unico del Procedimento******(\*)*** | Cognome e Nome: MACHET CRISTINA Funzione all’interno dell’Ente: SEGRETARIO COMUNALE*(es. Segretario, Dirigente, Responsabile ufficio tecnico ecc.)*Tel.: 0166/946811 Fax.: 0166/946839 E-mail: c.machet@comune.valtournenche.ao.it  |
| ***Referente per la gara*** | *Persona di riferimento all’interno dell’Ente per la gara se diversa dal RUP*Cognome e Nome: PERRON LUCA Tel.: 0165/946835 E-mail: luc.perron@comune.valtournenche.ao.it  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Fabbisogno Segnalato******(\*)*** | *Indicare se la gara è stata inserita nell’elenco dei fabbisogni non standardizzati inviati alla CUC entro il 31 dicembre di ogni anno.* |
| **◙ Si** |  |
| ***Appalto oggetto di Finanziamento Europeo*** ***(\*)*** |  | **◙ No** |
| ***Durata dell'appalto o termine di esecuzione*** | STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2023/2024 E 2024/2025 |
| ***Opzioni (\*)*** | **◙ Si** |  |
| ***Tipo di Opzione*** | **◙ Rinnovo – art. 35, c.4 D.lgs 50/2016 e s.m.i.** |
| ***Descrizione e Durata delle Opzioni*** | RINNOVABILE PER LE STAGIONI INVERNALI 2023/2024 E 2024/2025*Descrizione / Durata* |
|  |
| *Base d’Asta Soggetta a Ribasso iva esclusa (\*)* | “LOTTO A - "FRAZ. BASSE” VALTOURNENCHE EURO 925.000,00 (anni 5) “LOTTO B - "FRAZ. ALTE” VALTOURNENCHE EURO 925.000,00 (anni 5) “LOTTO C - "CIELO ALTO” BREUIL-CERVINIA EURO 515.000,00 (anni 5) “LOTTO D - "CENTRO” BREUIL-CERVINIA EURO 465.000,00 (anni 5)“LOTTO E - "GIOMEIN” BREUIL-CERVINIA EURO 515.000,00 (anni 5)“LOTTO F - "PIAZZALI” BREUIL-CERVINIA EURO 295.000,00 (anni 5)*Dettaglio importo per ciascun lotto.* |
| ***Importo Oneri sicurezza Non Soggetti a Ribasso iva esclusa******(\*)*** |  “LOTTO A - "FRAZ. BASSE” VALTOURNENCHE EURO 10.000,00 (anni 5) “LOTTO B - "FRAZ. ALTE” VALTOURNENCHE EURO 10.000,00 (anni 5) “LOTTO C - "CIELO ALTO” BREUIL-CERVINIA EURO 10.000,00 (anni 5) “LOTTO D - "CENTRO” BREUIL-CERVINIA EURO 10.000,00 (anni 5) “LOTTO E - "GIOMEIN” BREUIL-CERVINIA EURO 10.000,00 (anni 5) “LOTTO F - "PIAZZALI” BREUIL-CERVINIA EURO 5.000,00 (anni 5) *Dettaglio importo per ciascun lotto, se del caso.* |
| ***Eventuali Altri Oneri Non Soggetti a Ribasso iva esclusa*** | Euro 0,00*Dettaglio importo per ciascun lotto, se del caso.* |
| ***Opzioni*** | BASE D’ASTA SOGGETTA A RIBASSO “LOTTO A - "FRAZ. BASSE” VALTOURNENCHE EURO 370.000,00 (anni 5) “LOTTO B - "FRAZ. ALTE” VALTOURNENCHE EURO 370.000,00 (anni 5) “LOTTO C - "CIELO ALTO” BREUIL-CERVINIA EURO 206.000,00 (anni 5) “LOTTO D - "CENTRO” BREUIL-CERVINIA EURO 186.000,00 (anni 5)“LOTTO E - "GIOMEIN” BREUIL-CERVINIA EURO 206.000,00 (anni 5)“LOTTO F - "PIAZZALI” BREUIL-CERVINIA EURO 118.000,00 (anni 5)ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO “LOTTO A - "FRAZ. BASSE” VALTOURNENCHE EURO 4.000,00 (anni 2) “LOTTO B - "FRAZ. ALTE” VALTOURNENCHE EURO 4.000,00 (anni 2) “LOTTO C - "CIELO ALTO” BREUIL-CERVINIA EURO 4.000,00 (anni 2) “LOTTO D - "CENTRO” BREUIL-CERVINIA EURO 4.000,00 (anni 2) “LOTTO E - "GIOMEIN” BREUIL-CERVINIA EURO 4.000,00 (anni 2) “LOTTO F - "PIAZZALI” BREUIL-CERVINIA EURO 2.000,00 (anni 2)*Dettagliare i valori delle opzioni e i relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per ciascun lotto, se del caso.* |
| ***Importo Totale dell’Appalto iva esclusa - art. 35 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.(\*)*** | *Compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni.*Euro € 3.695.000,00 |
|  |
| ***Costi per la manodopera - art. 23 c.16 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (\*)*** | *Dettaglio importo per ciascun lotto, non obbligatorio per le prestazioni di natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera, opzioni escluse.*Importo stimato in Euro 1.847.500,00 (50% dell’importo a base d’asta); |
|  |
| ***Procedura di scelta del contraente (\*)*** | **◙ Aperta – art. 60 D.lgs 50/2016e s..m.i***Modalità di individuazione degli Operatori economici per le procedure negoziate:*[[1]](#footnote-1)[…] |
| ***Criterio di Aggiudicazione - art. 95 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.(\*)*** | **◙ Offerta economicamente più Vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo)***Ripartizione dei punteggi:** Totale Punteggio Offerta Tecnica = (70/100)
* Totale Punteggio Offerta Economica = (30/100)

*In caso di Offerta Economicamente più vantaggiosa compilare nella sezione delle Informazioni Complementari i paragrafi relativi alla valutazione dell’Offerta Tecnica.* |
|  | ***In caso di Offerta Economicamente più Vantaggiosa*** |
| ***Metodo di Calcolo per la Valutazione dell’Offerta Economica*** | *Vedasi Allegato delle Formule:***◙ Interpolazione lineare**□ Formula bilineare*Percentuale da applicare:*□ 0,80□ 0,85□ 0,90*Valore dell’esponente compreso tra 0 e 1:* […][…] |
| ***Modalità di Ribasso/Rialzo (\*)*** | **◙ Ribasso in percentuale** |
| ***Criteri di selezione (\*)*** | *Specificare nella sezione delle Informazioni Complementari i criteri di selezione per l’ammissibilità alla gara.* |
| ***Sopralluogo (\*)*** | * + **Obbligatorio**
* Facoltativo;
* Non richiesto.
 |
| ***Subappalto (\*)*** | * + **Consentito**
* Non consentito;
 |
| ***Elenco Documentazione Inviata (\*)*** | *Spuntare le voci e/o aggiungerne se necessarie***◙ Modulo di richiesta di avvio della procedura****◙ Determina a contrarre****◙ Capitolato speciale d’appalto**[…] |

**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

**L’ Amministrazione ha optato per la suddivisione del territorio in più lotti al fine di avere molteplici ditte che operano simultaneamente sul territorio. L’obbiettivo dell'Amministrazione Comunale è di aggiudicare i lotti a ditte diverse al fine di aver una migliore qualità del servizio. Al fine di evitare la mancata aggiudicazione di uno o più lotti, se le ditte possiedono i requisiti necessari, possono aggiudicarsi il servizio di più lotti purché siano in possesso dei mezzi, attrezzature e maestranze minime richieste (Non vincolate ad altri lotti/servizi).**

* **Criteri di selezione per l’ammissibilità alla gara**

*Specificare i requisiti di ordine speciale, di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che gli Operatori Economici devono possedere per poter presentare offerta.*

[…]

1. **Requisiti di idoneità professionale**

Possono presentare offerta gli **iscritti alla competente Camera di Commercio** od analogo registro dello Stato aderente alla U.E., alla data di scadenza delle offerte del presente bando, per attività, ancorché non esclusiva, riconducibile ed assimilabile a quelle rientranti nel presente appalto;

1. **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Il concorrente dovrà dichiarare di possedere un valore della produzione generale, per ognuno degli ultimi tre anni, pari o superiore all’importo annuale di:

* + “LOTTO A - "FRAZ. BASSE” VALTOURNENCHE EURO 187.000,00
	+ “LOTTO B - "FRAZ. ALTE” VALTOURNENCHE EURO 187.000,00
	+ “LOTTO C - "CIELO ALTO” BREUIL-CERVINIA EURO 105.000,00
	+ “LOTTO D - "CENTRO” BREUIL-CERVINIA EURO 95.000,00
	+ “LOTTO E - "GIOMEIN” BREUIL-CERVINIA EURO 105.000,00
	+ “LOTTO F - "PIAZZALI” BREUIL-CERVINIA EURO 60.000,00

**NB -** Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare quanto richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altre tipologie di documenti.

1. **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Vista la complessità e la particolarità del servizio, il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità tecnica e professionale dichiarando di avere svolto almeno un servizio analogo nell'ultimo triennio (stagioni invernali 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) a favore di enti pubblici o privati, per un unico committente senza risoluzione anticipata per inadempimento contrattuale con indicazione dell’anno, dell’oggetto del contratto, delle date di esecuzione, dell’importo e del destinatario;

Vista la particolarità del servizio si richiede al soggetto concorrente di dichiarare che:

* La ditta ha le capacità tecniche professionali per eseguire le lavorazioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
* La ditta è in possesso degli addetti richiesti all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto e/o la stessa si obbliga all’assunzione degli stessi a seguito dell’aggiudicazione del servizio.
* La ditta ha la proprietà o comunque la disponibilità degli automezzi indicati nell’art.13 del presente Capitolato Speciale d’appalto e l’uso esclusivo degli stessi, relativamente ad ogni singolo lotto a cui intende partecipare specificando la targa ed allegando copia della carta di circolazione degli automezzi, di cui ha dichiarato la proprietà o la disponibilità, dalla quale risulti l’avvenuta omologazione dei mezzi stessi per l’utilizzo delle lame sgombraneve (a tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 13 del presente capitolato Speciale d’appalto, tutti gli automezzi (macchine operatrici) addette al servizio dovranno essere dotati delle autorizzazioni e omologazioni di cui agli artt. 58 e 114 del D. Lgs. 285/1992 e artt. 211 e 212 del DPR 495/1992 e s.m.i.). I mezzi e gli addetti minimi richiesti sono i seguenti:

**LOTTO A "frazioni basse" Valtournenche:**

MEZZI:

* Almeno n. 3 Pale gommate con benna caricatrice della potenza di 50 a 75 Kw (66-100 hp) o superiori purché riescano a lavorare nelle relative frazioni del lotto;
* Almeno n. 1 Pala gommata con benna caricatrice della potenza di 35 a 49 kw (46-65 hp) larghezza massima macchina 1,40 mt. per l’asporto nelle frazioni di Crépin, Maen, Cretaz ecc...;
* Almeno n. 1 Autocarro con cassone ribaltabile che possa caricare almeno 10 mc di neve (tale mezzo non potrà essere dotato di spandisabbia e lama da neve e dovrà essere utilizzato solamente per l'asporto della neve);
* Almeno n. 1 mezzo (autocarro anche tipo unimog, trattore) per prima viabilità principale attrezzato con lama raschiante o vomero con chiusura a cucchiaio. Possibilità di applicazione di spargitore o fresa frontale o laterale intercambiabili di potenza circa da 50 cv oppure autocarro (4x4) 75 q.li (si specifica che tale mezzo deve essere adeguato per la pulizia all'interno delle frazioni Maen, Crepin, Cretaz ecc...);
* Almeno n. 3 mezzi (autocarro anche tipo unimog o trattore) per prima viabilità principale attrezzato con lama raschiante o vomero con chiusura a cucchiaio. Possibilità di applicazione di spargitore o fresa frontale o laterale intercambiabili di potenza circa da 80 cv oppure autocarro (4x4) 75 q.li;
* Almeno n. 2 Spandisabbia capienza da almeno 2 mc.;
* Almeno n. 1 pala tipo "bobcat" con larghezza adeguata per la pulizia dei marciapiedi e per le rifiniture di tutto il lotto.
* Almeno n. 1 Fresa di circa 25 cv. con larghezza adeguata per lo sgombero neve sui marciapiedi;
* Almeno n. 1 spazzola rotante di larghezza adeguata alla pulizia del marciapiede);
* Almeno n. 1 spandisabbia di larghezza adeguata ai marciapiede (tale spandisabbia dovrà essere utilizzato anche per la sabbiatura dei passaggi più stretti all'interno delle frazioni)
* Almeno n. 1 Fresa o turbina con motore ausiliario o azionate dal motore principale della potenza ritenuta necessaria per lo sgombero neve ad una quota di 1.600 m s.l.m. (potenza richiesta di circa 100 KW). Tali turbine dovranno essere montate su mezzi indipendenti o devono presentare attacchi rapidi per l’immediata sostituzione con altre apparecchiature. (Tale attrezzatura dovrà essere adoperata per l’allargamento delle strade e piazzali di tutto il lotto)
* Almeno n. 1 Escavatore con cingoli gommati per eventuali operazioni di rottura ghiaccio (oltre i 15 q.li)

***L’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione sempre e comunque personale e mezzi adeguati alla perfetta esecuzione del servizio. Il servizio non può essere espletato con meno di 4/5 persone per turno di lavoro.***

**LOTTO B "frazioni alte" Valtournenche:**

MEZZI:

* Almeno n. 2 Pale gommate con benna caricatrice della potenza di 50 a 75 Kw (66-100 hp) o superiori purché riesca a lavorare nelle relative frazioni del lotto;
* Almeno n. 1 Pala gommata con benna caricatrice della potenza superiore di 102 Kw (oltre i 136 hp) o superiori purché riesca a lavorare nelle relative frazioni del lotto;
* Almeno n. 1 Pala gommata o altro macchinario con larghezza di lavoro da min 1,10 a max 1,80 mt. (larghezza consigliata 1,10 mt.) idoneo alla pulizia dei passaggi pedonali (marciapiedi Plan de la Glaea) e/o di vie e/o parcheggi ove presentano una larghezza ridotta (es. strada interna fraz. Loz), della potenza ritenuta necessaria per lo sgombero neve ad una quota di 1600 m s.l.m.;
* Almeno n. 1 mezzo (autocarro anche tipo unimog, trattore) per prima viabilità principale attrezzato con lama raschiante o vomero con chiusura a cucchiaio. Possibilità di applicazione di spargitore o fresa frontale o laterale intercambiabili di potenza circa da 50 cv oppure autocarro (4x4) 75 q.li (si specifica che tale mezzo deve essere adeguato per la pulizia all'interno delle frazioni Losanche, Singlin di sotto e strada interna Loz ecc...);
* Almeno n. 3 mezzi (autocarro anche tipo unimog, trattore) per prima viabilità principale attrezzato con lama raschiante o vomero con chiusura a cucchiaio. Possibilità di applicazione di spargitore o fresa frontale o laterale intercambiabili di potenza circa da 100cv oppure autocarro (4x4) 75 q.li;
* Almeno n. 2 Spandisabbia capienza da almeno 2 mc.;
* Almeno n. 1 Spandisabbia capienza da almeno 1 mc.;
* Almeno n. 1 Fresa o turbina di grande dimensione con motore ausiliario o azionate dal motore principale della potenza ritenuta necessaria per lo sgombero neve ad una quota di 1900 m s.l.m. (potenza richiesta superiore a 100 KW). Tali turbine dovranno essere montate su mezzi indipendenti o devono presentare attacchi rapidi per l’immediata sostituzione con altre apparecchiature. (Tale attrezzatura dovrà essere adoperata per l’allargamento delle strade e piazzali di tutto il lotto)
* Almeno n. 1 Escavatore con cingoli gommati per eventuali operazioni di rottura ghiaccio (oltre i 15 q.li)

***L’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione sempre e comunque personale e mezzi adeguati alla perfetta esecuzione del servizio. Il servizio non può essere espletato con meno di 4/5 persone per turno di lavoro.***

**Lotto C “Cielo alto” Breuil-Cervinia:**

MEZZI:

* Almeno n. 1 Pala gommata con benna caricatrice della potenza di 50 a 101 Kw (66-100 hp) o superiori purché riesca a lavorare nelle relative frazioni del lotto;
* Almeno n. 1 Pala gommata con benna caricatrice della potenza superiore di 102 Kw (oltre i 136 hp) o superiori;
* Almeno n. 1 mezzo (autocarro anche tipo unimog, trattore) per prima viabilità principale attrezzato con lama raschiante o vomero con chiusura a cucchiaio. Possibilità di applicazione di spargitore o fresa frontale o laterale intercambiabili di potenza circa da 100 cv oppure autocarro (4x4) 75 q.li;
* Almeno n. 1 Spandisabbia capienza da almeno 2 mc. (è possibile montarlo sull’autocarro/trattore del punto precedente);
* Almeno n. 1 Fresa o turbina di grande dimensione con motore ausiliario o azionate dal motore principale della potenza ritenuta necessaria per lo sgombero neve ad una quota di 2000 m s.l.m. (potenza richiesta superiore a 100 KW). Tali turbine dovranno essere montate su mezzi indipendenti o devono presentare attacchi rapidi per l’immediata sostituzione con altre apparecchiature. (Tale attrezzatura dovrà essere adoperata per l’allargamento delle strade e piazzali di tutto il lotto);
* Almeno n° 1 vomero con chiusura a cucchiaio da applicare sulle pale gommate precedentemente elencate;
* Almeno n. 1 Escavatore con cingoli gommati per eventuali operazioni di rottura ghiaccio (oltre i 15 q.li)

***L’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione sempre e comunque personale e mezzi adeguati alla perfetta esecuzione del servizio. Il servizio non può essere espletato con meno di 2/3 persone per turno di lavoro.***

**Lotto D “Centro” Breuil-Cervinia:**

MEZZI:

* Almeno n. 1 Pala gommata con benna caricatrice della potenza di 50 a 101 Kw (66-100 hp) o superiori purché riesca a lavorare nelle relative frazioni del lotto;
* Almeno n. 1 Pala gommata con benna caricatrice della potenza superiore di 102 Kw (oltre i 136 hp) o superiori purché riesca a lavorare nelle relative vie del lotto;
* Almeno n. 1 Pala gommata o altro macchinario con larghezza di lavoro da min 1,10 a max 1,80 mt. (larghezza consigliata 1,10 mt.) idoneo alla pulizia dei passaggi pedonali e/o di vie e/o parcheggi ove presentano una larghezza ridotta, della potenza ritenuta necessaria per lo sgombero neve ad una quota di 2000 m s.l.m.;
* Almeno n. 1 mezzo (autocarro anche tipo unimog, trattore) per prima viabilità principale attrezzato con lama raschiante o vomero con chiusura a cucchiaio. Possibilità di applicazione di spargitore o fresa frontale o laterale intercambiabili di potenza circa da 100cv oppure autocarro (4x4) 75 q.li (si specifica che tale mezzo deve essere adeguato per la pulizia all'interno delle vie del paese);
* Almeno n. 1 Spandisabbia capienza da almeno 2 mc. (è possibile montarlo sull’autocarro del punto precedente);
* Almeno n. 1 Autocarro con cassone ribaltabile che possa caricare almeno 10 mc di neve (tale mezzo non potrà essere dotato di spandisabbia e lama da neve e dovrà essere utilizzato solamente per l'asporto della neve);
* Almeno n. 1 Fresa o turbina di grande dimensione con motore ausiliario o azionate dal motore principale della potenza ritenuta necessaria per lo sgombero neve ad una quota di 2000 m s.l.m. (potenza richiesta superiore a 100 KW). Tali turbine dovranno essere montate su mezzi indipendenti o devono presentare attacchi rapidi per l’immediata sostituzione con altre apparecchiature. (Tale attrezzatura dovrà essere adoperata per l’allargamento delle strade e piazzali di tutto il lotto);
* Almeno n° 1 vomero con chiusura a cucchiaio da applicare sulle pale gommate (pale gommate elencate nei primi 2 punti);
* Almeno n. 1 Escavatore con cingoli gommati per eventuali operazioni di rottura ghiaccio (oltre i 15 q.li)

***L’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione sempre e comunque personale e mezzi adeguati alla perfetta esecuzione del servizio. Il servizio non può essere espletato con meno di 2/3 persone per turno di lavoro.***

**Lotto E “Giomein” Breuil-Cervinia:**

MEZZI:

* Almeno n. 1 Pala gommata con benna caricatrice della potenza di 50 a 101 Kw (66-100 hp) o superiori purché riesca a lavorare nelle relative frazioni del lotto;
* Almeno n. 1 Pala gommata con benna caricatrice della potenza superiore di 102 Kw (oltre i 136 hp) o superiori purché riesca a lavorare nelle relative frazioni del lotto;
* Almeno n. 1 Pala gommata o altro macchinario con larghezza di lavoro da min 1,10 a max 1,80 mt. (larghezza consigliata 1,10 mt.) idoneo alla pulizia dei passaggi pedonali e/o di vie e/o parcheggi ove presentano una larghezza ridotta, della potenza ritenuta necessaria per lo sgombero neve ad una quota di 2000 m s.l.m.;
* Almeno n. 1 mezzo (autocarro anche tipo unimog, trattore) per prima viabilità principale attrezzato con lama raschiante o vomero con chiusura a cucchiaio. Possibilità di applicazione di spargitore o fresa frontale o laterale intercambiabili di potenza circa da 100cv oppure autocarro (4x4) 75 q.li;
* Almeno n. 1 Spandisabbia capienza da almeno 2 mc. (è possibile montarlo sull’autocarro del punto precedente);
* Almeno n. 1 Autocarro con cassone ribaltabile che possa caricare almeno 10 mc di neve (tale mezzo non potrà essere dotato di spandisabbia e lama da neve e dovrà essere utilizzato solamente per l'asporto della neve);
* Almeno n. 1 Fresa o turbina di grande dimensione con motore ausiliario o azionate dal motore principale della potenza ritenuta necessaria per lo sgombero neve ad una quota di 2000 m s.l.m. (potenza richiesta superiore a 100 KW). Tali turbine dovranno essere montate su mezzi indipendenti o devono presentare attacchi rapidi per l’immediata sostituzione con altre apparecchiature. (Tale attrezzatura dovrà essere adoperata per l’allargamento delle strade e piazzali di tutto il lotto);
* Almeno n° 1 vomero con chiusura a cucchiaio da applicare sulle pale gommate precedentemente elencate;
* Almeno n. 1 Escavatore con cingoli gommati per eventuali operazioni di rottura ghiaccio (oltre i 15 q.li)

***L’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione sempre e comunque personale e mezzi adeguati alla perfetta esecuzione del servizio. Il servizio non può essere espletato con meno di 2/3 persone per turno di lavoro.***

**Lotto F “Piazzali” Breuil-Cervinia:**

MEZZI:

* Almeno n. 1 Pala gommata con benna caricatrice della potenza di 50 a 101 Kw (66-100 hp) o superiori purché riesca a lavorare nelle relative frazioni del lotto;
* Almeno n. 1 Pala gommata con benna caricatrice della potenza superiore di 102 Kw (oltre i 136 hp) o superiori purché riesca a lavorare nelle relative frazioni del lotto;
* Almeno n. 1 mezzo (autocarro anche tipo unimog, trattore) per prima viabilità principale attrezzato con lama raschiante o vomero con chiusura a cucchiaio. Possibilità di applicazione di spargitore o fresa frontale o laterale intercambiabili di potenza circa da 100hp oppure autocarro (4x4) 75 q.li;
* Almeno n. 1 Spandisabbia capienza da almeno 2 mc. (è possibile montarlo sull’autocarro del punto precedente);
* Almeno n. 1 Autocarro con cassone ribaltabile che possa caricare almeno 10 mc di neve (tale mezzo non potrà essere dotato di spandisabbia e lama da neve e dovrà essere utilizzato solamente per l'asporto della neve);
* Almeno n. 1 Fresa o turbina di grande dimensione con motore ausiliario o azionate dal motore principale della potenza ritenuta necessaria per lo sgombero neve ad una quota di 2000 m s.l.m. (potenza richiesta superiore a 100 KW). Tali turbine dovranno essere montate su mezzi indipendenti o devono presentare attacchi rapidi per l’immediata sostituzione con altre apparecchiature. (Tale attrezzatura dovrà essere adoperata per l’allargamento delle strade e piazzali di tutto il lotto);
* Almeno n° 1 vomero con chiusura a cucchiaio da applicare sulle pale gommate precedentemente elencate;
* Almeno n. 1 Escavatore con cingoli gommati per eventuali operazioni di rottura ghiaccio (oltre i 15 q.li)

***L’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione sempre e comunque personale e mezzi adeguati alla perfetta esecuzione del servizio. Il servizio non può essere espletato con meno di 2/3 persone per turno di lavoro.***

* **Valutazione Offerta Tecnica – Criteri e subcriteri ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

*Nel caso di criterio di aggiudicazione “Offerta Economicamente più vantaggiosa”, indicare il dettaglio degli elementi di valutazione dell’Offerta Tecnica specificando il punteggio attribuito a ciascuna voce; il metodo di calcolo da applicare per la valutazione degli elementi di natura qualitativa e quantitiva (es. confronto a coppie, attribuzione discrezionale di un punteggio, ecc.); specificare il punteggio attribuito a ciascuna voce ed eventuali soglie di sbarramento delle offerte.*

*Precisare eventuali elementi formali dell’offerta tecnica (nr. di pagine, carattere, interlinea, ecc..)*

[…]

1. L’offerta tecnica è costituita da una relazione firmata digitalmente dal Titolare dell’impresa, se trattasi di Azienda individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di A.T.I. e Consorzi di imprese, l'offerta deve essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso. Le offerte potranno essere espresse su un massimo complessivo di **4 pagine numerate formato A4** **carattere Times New Roman 12**. ***Nel conteggio delle pagine e delle righe non sono ricomprese le immagini, le planimetrie e le tabelle tecniche***. Non saranno né lette, né valutate dalla Commissione, le pagine che eccedono i limiti previsti.
2. Non sono ammesse offerte condizionate.
3. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà da parte di apposita commissione sulla base dei seguenti elementi e con l’attribuzione dei punteggi indicati:

**OFFERTA TECNICA** **(70 punti)** così distribuiti:

# 10 PUNTI “GESTIONE DELL’OPERATIVITA DELL’ ATTIVITA”

Il partecipante dovrà illustrare il coordinamento ed il controllo delle fasi operative del servizio, come intende svolgere il controllo di tutte le attività esecutive, il controllo della qualità del servizio delle forniture, l’individuazione delle attività critiche e di particolare complessità, le interferenze delle attività del servizio con la popolazione e i turisti, le scelte prevenzionali e metodologiche che intende adottare per la riduzione dei disturbi e dei rischi (nel rispetto degli elementi minimi previsti nel capitolato di gara). Circa il presente criterio di valutazione, il partecipante illustrerà con un esempio di un lavoro già eseguito in proprio, un intervento significativo.

# 60 PUNTI “EVENTUALI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE”

Eventuali prestazioni aggiuntive, attinenti con le specifiche richieste, offerte nell’ambito del prezzo di gara (es. fornitura di ore di mezzi, attrezzature e addetti, apparecchiature, realizzazione di opere per migliorare il servizio ecc.) Non verranno prese in considerazione offerte aggiuntive non attinenti al servizio e non comprese nel prezzo offerto in sede di gara.

**(L’operatore economico deve dettagliare le migliorie specificando se le stesse sono relative alle stagioni invernali agli anni 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 o valide anche per il periodo di rinnovo degli anni 2023/24 – 2024/25)**

**OFFERTA ECONOMICA (30 punti)**

La valutazione dell’offerta economica verrà calcolata mediante l’applicazione della formula: lineare semplice.

Pi = Pmax \* Ri/Rmax

Dove:

*Pmax = punteggio economico massimo*

*Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo*

*Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti*

*Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo*

**All'offerta economica dovrà essere allegato l'elenco dei prezzi unitari delle singole prestazioni aggiuntive offerte nel punto B) dell’offerta tecnica**.

1. Nel caso in cui sia fornito l’elenco degli Operatori Economici da invitare dovranno essere indicati: denominazione, ragione sociale, partita IVA, indirizzo e PEC. [↑](#footnote-ref-1)